技术参数：

**示波器招标技术要求：**

\*1 模拟通道≥8通道

#2每个通道记录长度≥ 62.5M

#3 数字通道≥64条

#4模拟带宽:≥2 GHz

#5实时采样率≥6.25 GS/s

#6波形捕获率 >1000,000 个波形/秒

#7垂直分辨率≥16位ADC

#8数字输入逻辑探头，每个探头可提供 8 条数字通道

#9每条通道一只 10 MΩ 无源电压探头，<4 pF 容性负载

#10带有数字电压表4位AC RMS、DC和DC+AC RMS电压测量

#11带有 Windows 操作系统，以便在示波器上运行 PC 软件

#12带有汽车传感器串行触发和分析 (SENT)

#13带有计算机串行触发和分析 (RS-232/422/485/UART)

#14带有8位触发频率计数器

#15带有内置任意波形/函数发生器≥50MHz

#16带有高级抖动和眼图分析

#17带有功率分析软件

#18带有电源分析软件

#19带有嵌入式串行触发和分析模块

#20带有以太网串行触发和分析

#21带有航空串行触发和分析

#22可进行带宽升级

#23标配8条≥1 GHz 无源探头

#24标配2条电流探头 >120 MHz 带宽

#25电流探头≥50A RMS

#26标配6条高带宽差分探头带宽（仅探头）≥2.5GHz

#27高带宽差分探头带宽衰减（仅探头）1x/10x

交货期：10工作周

质保期：主机质保三年，配件质保一年